**＜動作手順＞**

1. 安全レバーを手間に引きロックを解除します。
2. 圧力メーターが許容範囲内にあることを確認します。
3. 「準備」ランプが緑色に点灯していることを確認します。
4. 「スタート」ボタンを押す。